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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Tel, artroskopik olarak uygulanabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, nitinol hammaddesinden üretilmiş olmalıdır. 
3. Nitinol telin içinden geçirebilecek çapta olmalıdır.
4. Ürünün aletin ucu açılı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Enstürman alet kanüle yapıda olmalıdır.
6. Ürün cerrahi müdahale sırasında enstruman alet yardımı ile kullanılmaya uygun   olmalıdır.
7. Kullanılan enstürman alet, nitinol teli 9 mm dışarıda bırakmalıdır.
8. Nitinol telin ucu trokar şeklinde olmalıdır.
9. Enstürman aletin ucu kondilden kaymayı önleyecek yapıda olmalıdır. 
10.  Enstürman alet çakılan nitinol teli geri çıkartacak aparata sahip olmalıdır.
11. Telin enstruman aleti reusable olmalıdır.
12. Ürün zengin kök hücreye ulaşan özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
14. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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