SMT2339-BEYİN PİLİ ELEKTRODU 

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımını beyinde hedeflenen bölgeye ulaştırmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün platinum/iridium’dan yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün kontak uzunlukları 1,5 mm olmalıdır. 
4. Ürünün kontak arası uzunlukları 0,5 ve 1,5 mm seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
5. Ürün;
a. En az 4 sıra ve en az 4 aktif kontağa sahip olan yönlendirelebilir olmayan,
b. 1-3-3-1 yerleşimli 4 sıra ve 8 adet aktif kontağa sahip olan yönlendirelebilir olan tiplerinden herhangi olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün belirli koşullar altında tüm vücut MR görüntülemeye uyumlu olmalıdır.
7. Ürünün yönlendirelebilir olan tipinde;
a. 3 kontaklı sırada ve 120⁰ açılarla akım gönderecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
b. İstenildiğinde yönlendirelebilir stimülasyondan çıkarılarak geleneksel stimülasyon modu ile kullanılabilmelidir
8. Verilen akım hassas şekilde hastaya özgü olarak ayarlanabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, steril olmalıdır.
10. Ürün   orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 
12. Ürün ve aksesuarları için saklama koşulu 57˚C üzeri ve -34˚C altı olmamalıdır.
13. [bookmark: _GoBack]Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.
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