SMT2342-DRENAJ REZERVUARI, VENTRİKÜLER KATETER İLE BİRLİKTE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, hastanın BOS sıvısından örnek alınması ve ilaç verilebilmesi amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürünün;
a. Drenaj rezervuarı (ommaya tip) veya 
b. Drenaj rezervuarı ve ventrikül kateteri birlikte olan türlerinden herhangi birisi olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	3. [bookmark: _GoBack]Drenaj rezervuarı olan türünde;
a. 1 adet Drenaj Rezarvuarı (ommaya tip) olmalıdır.
4. Drenaj rezervuarı ve ventrikül kateteri birlikte olan türünde;
a. 1 adet Drenaj Rezarvuarı,
b. 1adet silikondan üretilmiş en az 2 cm uzunluğunda, iç çapı 1.2-1.5 mm, dış çapı 2.1-3.0 mm olan ventriküler kateter olmalı,
c. 1 adet paslanmaz çelikten üretilmiş kılavuz tel bulunmalıdır.
5. Ürünün rezervuarının sıvı hacmi en az 0,1 ml olmalıdır.
6. Ürünün konnektörünün iç çapı en fazla 1,4 mm, dış çapı ise en fazla 2,7 mm olmalıdır.
7. Ürünlerin rezervuar çapı en fazla 3 cm, kenarlıklar dahil rezervuar dış çapı en fazla 4cm, yüksekliği en fazla 1.2 cm’den fazla olmamalıdır.
8. Ürünün rezervuarı Flat-bottom veya Burr Hole tasarımda üretilmiş olmalıdır.
9. Ürünün ventriküler kateteri 3cm’den fazla ise radyoopak işaretler olmalı veya kateterin tümüne radyoopak madde emdirilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
11. Ürün, çift kat steril pakette olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
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