SMT2381- ŞANT (SHUNT) KATETER, VENTRİKÜLOATRİAL, TEK ATRİAL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, hidrosefali’de BOS’un ventriküllerden kalbin sağ kulakçığına (atriuma) boşaltılmasında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, silikondan yapılmış olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Ürün, en az 45 cm uzunlukta, iç çapı en az 0,7mm, dış çapı en az 1,1mm arasında olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Mesafe tayini sağlamak amacıyla üründe radyoopak işaretler olmalı veya kateterin tümüne radyoopak emdirilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
8. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
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