SMT2457-KALÇA, REVİZYON, MODÜLER, FEMORAL KOMPONENT
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, kalça artroplastisi sonrası revizyon ihtiyacı halinde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çimentosuz Modüler Metafizyal Parça,
b. Çimentosuz Modüler Proksimal Parça Kalkarlı/Kalkarsız,
c. Çimentosuz Modüler Stem,
d. Çimentosuz Modüler Uzatma Parçası,
e. Distal Kilitleme Vidası,
f. Proksimal Kilitleme Vidası, tasarım seçeneklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
3. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
4. Ürünün dış kaplaması;
a. Çift Kaplama,
b. Kaplamalı/HA,
c. Kaplamalı-Kumlama,
d. Kaplamalı-Plazma/Poroz, maddelerin herhangi birisi ile olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Ürün sistemdeki diğer parçalar ile uyumlu olmalıdır. 
7. Sistem açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
10. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
11. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
12. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
13. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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