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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kilitli Ataşman Plak Ve Bağlantı Vidası; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalı, kemik tespitinde veya değişik implantların kemiğe tutturulması amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	1. Kilitli ataşman plak ve bağlantı vidası birbiri ile uyumlu olmalıdır.
1. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları implant ile uyumlu olmalıdır.
1. Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürün uygulama sırasında veya sonrasında kanal içi implanta zarar vermemesi için ucu düz yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	1. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
1. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
1. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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