

[bookmark: _GoBack]SMT2505- İNTERNAL FİKSASYON, DİSTAL/PROKSİMAL, DORSAL/VOLAR, KİLİTLİ PLAK SİSTEMİ, RADİUS PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kilitli kombine, sabit/değişken açılı, kompresyon delik, sabit/değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürün; radius distal dorsal/volar, radius proksimal dorsal/volar, şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
8. Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
9. Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
10. Ürün üzerinde geçici tespit yapabilmek için K-Teli delikleri olmalıdır.
11. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
12. Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
14. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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