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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr,
c. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kompresyon, yuvarlak delikli, az temas yüzeyli plak, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürün; distal radius volar, distal radius dorsal plak, şekilsel özelliklerin herhangi birinin kullanımına uygun olmalıdır.  
8.    Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
9. Ürünün distal kısımda kırık hattını görebilmek ve greftleme yapabilmek için pencereli veya penceresiz olmalıdır.
10. Ürünün K-teli delikleri olmalı ve buradan geçici tespit veya sutür tespiti yapılabilir olmalıdır.
11. Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
12. Ürün kanüllü veya kanülsüz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
13. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	14.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
15. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
16. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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