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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında tercihen minimal invaziv kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon,
c. Titanyum/Kompozit/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3.  Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır.
4.  Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kilitli kombine, sabit/değişken açılı, kompresyon delik, sabit/değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürün; humerus distal medial-lateral anatomik, humerus proksimal plak, şekilsel ürün özelliklerinin herhangi birine uygun olmalıdır.  
8.    Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
9. Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
10. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
11. Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
12. Üründe K-teli delikleri olmalı ve buradan geçici tespit veya sutür tespiti yapılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
14. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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