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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında osteotomilerde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kompresyon, yuvarlak delikli, az temas yüzeyli plak, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7.    Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
8.    Ürün kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
9.    Vidaların yiv çapları ve baş genişlikleri plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
10. Vida self tapping özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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