SMT2662- OMUZ TERS PROKSİMAL HUMERUS MODÜL- FULL REZEKSİYON
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. [bookmark: _GoBack]Ürün;
a. CoCr /Titanyum, 
b. CoCr /Titanyum, UHMWPE alaşımı seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
a. Ha/ Dual Kaplama,
b. Antibakteriyel Kaplama,
c. Poroz (Plazma/ Por) Kaplama,
d. Kaplamasız/ Kumlamalı, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ters proksimal humeral parça üzerinde delikli yumuşak doku ataşmanı bulunmalıdır.
6. Glenoid parça kendinden başa sahip yüzey işlenmiş ve iri helezonik yivli olmalıdır.
7. Glenoid parçanın baş kısmı kilitleme yüzüğüyle ters proksimal humeral parçanın polietilen parçasına kilitlenmelidir.
8. Sistemde üzerinde ekstra kortikal kemik oluşumu ve sekonder stabilizasyonu sağlanması amacıyla yüzey işlenmiş ara parça olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün, tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
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