

SMT2710- BİYOLOJİK KALP KAPAĞI STENTSİZ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kalp kapağı ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kapağın aort pozisyonu için 19 mm den başlayıp 29 mm’ye kadar ikişer mm artan boyutları bulunmalıdır.
3. Kalp kapağı porcine bioprotezi olmalıdır. Stentsiz olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. [bookmark: _GoBack]Kapak düşük profilli olmalıdır.
5. Kapak düşük basınç veya sıfır basınç altında fikse edilmiş olmalıdır.
6. Fiksasyondan sonra kapağa antikalsifikasyona karşı koruyucu uygulanmış olmalıdır.
7. Kapağın dikiş hattı üzerinde dikiş işaretleri bulunmalıdır.
8. Kapağın sütur hattı kolay sütur geçmesine olanak sağlayacak şekilde sağlam yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir.
10. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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