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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Steril distile su hastanede kullanılan ventilatör, nemlendirici, yüksek akış oksijen terapi cihazlarının otomatik beslemeli nemlendirici haznesinde (chamber) herhangi birinde kullanılmak üzere tasarlanarak üretilmiş olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Bulaşma riski olmayacak şekilde vakumlu cam ve/veya PVC ambalaj ve/veya Polipropilen’den mamul poşet ambalajlarda olmalıdır.
3. Bu çeşitlerinde 500 veya 1000 cc’lik ambalaj çeşitleri sunulmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ambalaj üzerinde ml sini gösteren ölçü çizgileri bulunmalıdır.
5. Steril distile suyun cam olan şişelerin ağız kısmı serum şişelerinde olduğu gibi tıpalı serum seti takmaya uygun almalıdır.
6. Ürünün içeriği apirojen olmalıdır.
7. Polipropilen’den mamul poşet Poşetlerin alt tarafında ventilatör, nemlendirici, yüksek akış oksijen terapi cihazlarının otomatik beslemeli nemlendirici haznesi (chamber) setinin girişine uygun olacak şekilde en az bir giriş yeri olmalı ve Ambalaj Negatif basınçlı olmadır.
8. Polipropilen’den mamul poşet Poşetlerin Otomatik beslemeli nemlendirici haznesi (chamber) setlerine girişleri uygun ve sağlam olmalı ve Tedavi durdurulduğunda Otomatik beslemeli nemlendirici haznesi (chamber) setleri çıkarılabilmeli ve su akışı kesilebilmeli ve ürün Asılabilmeye uygun olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	9. Ambalajların üzerindeki etiketler düşmeyecek ve bu etiketlerde;
a. Çözeltinin içeriği,
b. Seri numarası,
c. İmal tarihi ve son kullanma tarihi,
d. "Parenteral enjeksiyon şeklinde kullanılmamalıdır" ibaresi olmalıdır.
10. Siparişi verilen ürünlerin teslim tarihleri itibari ile miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 
11. Cam olan her bir ürünün yanında şişeye uyumlu askı teslim edilmelidir.
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