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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Perfüzör cihazlarında hastaya bir ilacı belli bir zaman ve belli bir oranda vermek için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Perfüzör enjektörler ihtiyaca göre 2/3ml, 5 ml, 10ml, 20ml, 50/60ml şeffaf veya ışığa duyarlı boyutları mevcut olmalıdır.
3. Contası lateks içermemelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ucu luer lock şeklinde kilitlenebilir olmalı bu sayede ilaç sızmaları ve yanlış ilaç gönderilmesini minimal seviyeye düşürmelidir. 
5. Tüm tiplerinde Mayideki hava kabarcıkları ve olası partiküller rahatça gözlemlenebilmelidir.
6. Enjektör çift bariyer pistonlu, mayi akımının gözlenebilmesi için transparan silindirin üstü ml işaretli olmalıdır. 
7. Özel emniyet frenli piston özelliğine sahip olmalıdır.
8. Enjektöre entegre edilmiş veya enjektör boyutlarına uygun şekilde yanında tekli steril paketlerde14-16-18G aspirasyon kanülü verilmeli; böylece ilaç ve sıvı çekmek kolay olmalıdır.
9. Ürün üniversal olmalı tüm perfüzör cihazlar ile kullanıma uygun olmalıdır.(ürün kalibre edilerek sorunuz perfüzör cihazlarıyla çalışabilmelidir.)

	Genel Hükümler:

	10. Steril, non toksik, apirojenik olmalıdır
11. Etilen oksitle steril edilmiş, ambalajlı olmalıdır.
12. Rahat okunabilir ve silinmeye dayanıklı işaretli olmalıdır 








