SMT2864- DİRSEK, PRİMER, RADİUS BAŞI KOMPONENT (RADİUS BAŞI VE STEM)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün dirsek artroplastileri için uygun olmalı, dejeneratif artrit, ankiloz, post-travmatik lezyonlar, dirsek instabilitesine katkıda bulunan kemik kayıplarında kullanılmalı ve dirsek bölgesinin ağrıyı azaltarak, yeterli hareket fonksiyonunu kazandırmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün CoCr/Titanyum alaşımının herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün;  
a. CoCr/Titanyum,
b. Peek-Optima,
c. Seramik alaşımlarının herhangi birinden yapılmış olmalıdır. 
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Radius başı ve stem birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6. Ürün her yöne istenilen dereceye kadar hareket ederek eklem stabilitesine destek sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. [bookmark: _GoBack]Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
10. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
11. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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