SMT2880- KORTEKS, STRİP ELEKTROD  
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün epileptojenik odakların yerini belirlemek için kortikal elektriksel aktivitenin intraoperatif izlenmesi için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
· 2 Temaslı- 1 Strip,
· 4 Temaslı - 1 Strip,
· 6 Temaslı - 1 Strip,
· 8 Temaslı - 1 Strip,
· 10 Temaslı - 1 Strip,
· 12 Temaslı - 1 Strip,
· 16 Temaslı - 1 Strip,
· 20 Temaslı - 1 Strip, kortikal EEG kayıt ve SEP kayıt için belirtilen seçeneklerden herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün 2, 3, 4, 8, 10, 12 temas noktalı motor korteksi uyarabilmek için gerekli platinum veya paslanmaz çelik kontaklı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün kablo uzunluğu yeterli uzunlukta olmalıdır.
5. Ürün uzun vadeli izleme uygulamaları için tasarlanmış olmalıdır.
6. Ürün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için ince ve esnek yapıda olmalıdır
7. Ürün istenen kabrio kablo sistemine uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün, tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ürün, steril ve orijinal ambalajda teslim edilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma adı, ürünün son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Ürün, oda koşullarında saklanabilmelidir.
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