SMT2947- DİZ, REVİZYON, FEMORAL KOMPONENT

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde ve dejeneratif diz eklemlerinin yerini almak üzere revizyon hastalar için kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, sağ ve sol diz eklemleri için anatomik yapıda olmalıdır.
3. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulama seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün;
a. CoCr/Titanyum,
b. Alumına/zırconıa/oxınıum, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürün;
a. Kaplamasız,
b. Seramik kaplama (oxınıum, zırconıum, tın vb.),
c. Kaplamalı-poroz/ha vb. seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır.
6. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	7. Femoral komponentin tüm boyları ile tibial komponentlerin tüm boyları birbiriyle uyumlu olmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Femoral komponent ihtiyaç halinde uzatma stem veya femoral blok uygulanmasına izin vermelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün, tek kullanımlık çift paketli steril olmalıdır.
10. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
11. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
12. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
13. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
14. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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