

SMT3010-İNTERBODY KAFES, SERVİKAL, SIFIR PROFİLLİ KİLİTLİ PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal bölgede anterior füzyon ve destek amacı ile kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, sıfır profilli kilitli plak özellikte tasarlanmış olmalıdır.
3. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, servikal bölgede anterior yaklaşım için tasarlanmış olmalıdır.
6. Ürün, disk mesafesinin ergonomisine uygun anatomik yapıda olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
8. [bookmark: _GoBack]Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
9. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
10. Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.
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