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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, osteoporoza bağlı vertebral çökme kırıklarında, travmatik kırıklarda tümör cerrahisinde ve hemangioma’da ağrıyı durdurmak, kemiği stabilize etmek, kompresyon kırığı nedeniyle kaybolan vertebra gövdesinin yüksekliğini geri kazandırmak amacıyla kullanılır olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, titanyum olmalıdır.
3. Titanyum kafesler vertebra anatomisine uygun olarak muhtelif ölçüde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün perkütan posterior yaklaşımla uygulanabilir olmalıdır.
5. Ürün vertebra korpusu içinde şişebilen kafes şeklinde olmalıdır.
6. Ürün içine güvenli bir şekilde cement enjekte edilerek vertebra korpusu içinde güvenli bir şekilde şişirilebilmelidir.
7. Sistem içerisindeki tüm malzemeler birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
9. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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