 SMT3038-İNTERBODY KAFES, LOMBER, RİGİD, MESH
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; lomber bölgede, mekanik instabilitelerde, spondylolisthesis vakalarında, dejeneratif disk hastalıklarında omurgada füzyon ve stabilizasyona destek amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, mesh şeklinde ve tek parça olmalıdır.
3. Ürün, Titanyum materyalden üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, MR uyumlu olmalıdır.
6. Ürün, alt ve üst vertebra ile birebir kontak sağlayacak yüzey açılı olmalıdır.
7. Ürün, alt ve üst vertebralarla sıkı bir tutunma sağlayabilmesi için temas yüzeylerinin keskin dişli bir yapı da olması gerekmektedir. 
8. Ürün gerekli olduğunda kesilerek kullanılabilmelidir.
9. Ürünün greftleme için geniş orta boşluğu olmalıdır.
10. [bookmark: _GoBack]Ürünün üzerinde boyutları yazmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
12. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
13. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
14. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
15. Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.
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