 SMT3072- SERVİKAL, POSTERİOR PLAK-ROD	

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal segmentlerin stabilizasyonunu sağlamak, implantasyonun yapısal güçlülüğünü artırmak amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün,titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır. 
3. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün servikal bölgede posterior cerrahi yaklaşımla uygulanmalıdır.
5. Ürün, MR uyumlu olmalıdır.
6. Ürün , oksipital bölgenin servikal bölgeye bağlantısını sağlayan, servikal bölgede rod şeklinde olup oksipital bölgede plağa dönüşen ve eksiz tek parçadan oluşan dizaynda üretilmiş olmalıdır.
7. Ürün oksipital bölümü anatomik olarak oksipital kemiğe uyum sağlayacak şekilde üretilmiş olup plak üzerinde en az 3 (üç) adet vida giriş bölgesi olmalıdır.
8. Hem oksipital bölümü hem rod bölümüne gerekli olan lordoz ve kifoz açıları verilebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
10. Ürün orijinal steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
11. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
12. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır. 
13. [bookmark: _GoBack]Biyomekanik ve biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır.
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