SMT3150-AYAK BİLEĞİ, PRİMER, TALUS KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; ayak bileği artroplastisinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün CoCr/Titanyum alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün kaplaması;
a. Kaplamasız,
b. Çift Kaplama,
c. Kaplamalı-Poroz/Ha,
d. Seramik Kaplama (Oxınıum, Zırconıum, Tın), maddelerin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif boy ve ölçülerin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün diğer bileşenler ile uyumlu olmalıdır.
6. Ürün, muhtelif boy deneme seçenekleri mevcut olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Ürün, çimentolu veya çimentosuz kullanıma uygun olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajında olmalıdır.
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