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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün tendon tesbiti/tenodez işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün çapı 6-10 mm arası ve konik olmalıdır.
4. Ürünün;
a. Kanülsüz veya 
b. kanüllü seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Vida arkası tam yuvarlatılmış olmalıdır. 
6.  Künt cerrahın isteği doğrultusunda kısmi veya tam yivli olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün, tek kullanımlık, orijinal pakette, steril olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.






