SMT3306- DİZ, KENDİNDEN STEMLİ, PROKSİMAL TİBİAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün 
a. CoCr, 
b. Titanyum,
3.  UHMWPE, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. 
4. Ürün UHMW Polietilen materyalinden olmalıdır.
5. Ürün 
a. Kaplamasız,  
b. Antibakteriyel Kaplama,
6. Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç), seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	8. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
9. Ürün, tibial ve femoral komponentlerin eklemleşen yüzeyleri ile uyumlu olmalıdır.
10. Ürün, rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır.
11. Ürün, üzerinde ekstensör mekanizma ve yumuşak doku tespiti için delikler olmalıdır. 
12. Ürün, anatomik yapıya uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. [bookmark: _GoBack]Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
14. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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