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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Kompozit/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.
4. Travma veya deformasyon kaynaklı kemik şekil bozukluklarını gerek kaydırma gerekse açısal bozukların rotasyonel olarak düzeltilmesi amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
5. Sistemde kullanılan bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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