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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; pediatrik, küçük yapılı, ekstremite uzunluk farkı olan hastalarda, diyafiz kırıkları, osteotomiler, malunion ve nonunionların tedavisinde ve çocuk femur, tibia, ulna, radius, humerusun da ki kırıkları önlemek amacıyla, deformite düzeltimlerinde kullanmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; 
1. Radius/Ulna/femur/Tibia/Humerus, anatomik bölgelerin herhangi birinde kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün; 
1. Çelik/Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün, muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
5. Ürün üzerinde muhtelif sayıda delikler olmalıdır.
6. Üründe kullanılacak kilitli vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.
7. Her çap çivi için uygun çapta tepe vidası olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Kanüllü veya kanülsüz şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
9. Ürünler, dişi delikli çivi ve erkek solid çivi olmak üzere iki adet iç içe geçen ve uzayabilen bileşenden oluşmalıdır.
10. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.
11. Kemik uzatma/kısaltmalarında eksternal fiksatörler ile birlikte eş zamanlı kullanılabilmelidir.
12. Cerrahın isteği doğrultusunda hastaya özel boylar temin edebilmek için, özel bir kesicisi olmalı ve bu kesici çapaksız, teleskopik yapıyı bozmayacak şekilde temiz bir kesi yapabilmelidir.
13. Çivilerin uygulamasında gerekli kanüllü oyucu, gönderici, kesici, yardımcı enstrümanları set içerisinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	14.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
15.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
16.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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