SMT3535- TORAKOLOMBER POSTERİOR, DİNAMİK SİSTEM, PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakolomber bölgede uygulanmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Ürün, modüler özellikte olmalıdır.
3. Ürün, titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, MR uyumlu olmalıdır.
6. Ürünün dizaynı posterior cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.
7. Ürün, düşük profil dizaynına sahip olmalıdır.
8. Ürün bağlantı sağladığı hareket segmentinde tüm hareketleri tamamen kısıtlamayıp bir miktar fleksiyon ve ekstansiyon hareketine izin vermelidir. Hareket miktarı arttıkça plağın harekete karşı direnci gittikçe artıp sonunda hareketi tamamen engellemelidir.
9. Ürünler birbirine bağlanmaya uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
11. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
12. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
13. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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