

SMT 3721 DENTAL FREZ, ÇELİK
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Restoratif diş tedavisinde dolgu yapımında ve gerekli durumlarda diş çekiminde kullanılabilir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, lehim bağlantıları olmamalıdır.
3. Rond, fissür, tersine konik vb. gibi formları olmalıdır.
4. Frezler çeşitli çap ve boyutlarda olmalıdır.
5. Anguldurva için olanları, anguldurvaya; piyasemen için olanları piyasemene uygun olmalı, takılıp çıkartılması kolay olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Yivler arası boşluklar kolaylıkla temizlenebilir, belirgin ve parlak olmalıdır.
7. Frezler özelliklerini kısa sürede yitirmemeli, uzun kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Frezler boyutu görünecek şeffaf bir plastik muhafaza içerisinde olmalıdır.
9. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, kararmamalıdır.
10. Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. Otoklavda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir. 
11. Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir.
12. Frezler orijinal ambalajlı olmalı ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
13. Birim değerlendirmesi frez adedi bazında yapılacaktır.
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