SMT 3727 DENTAL FREZ, TUNGSTEN KARBİD

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Dental tedavilerde aşındırma işleminde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün tungsten-karbid ve/veya karbid alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Frezler çeşitli çap ve boyutlarda olmalıdır.
4. Frezlerin fissür, rond, champher, alev uçlu, tersine konik vb. şekillerde çeşitleri olmalıdır.
5. Frezlerin; aeratör, anguldurva, piyasemen ve cerrahi piyasemen için kullanılan ayrı tipleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Titreşimi azaltacak şekilde boyun kısmı güçlendirilmiş olmalıdır.
7. Frezler özelliklerini kısa sürede yitirmemeli, uzun kullanım ömrüne sahip olmalıdır.
8. Frezlerin aeratör için olanları; aeratöre uyumlu olmalı ve kron preperasyonunda kullanılacak olup; şaftı minimum toleransa sahip olarak, kullanım sırasında aeratörün kartuşuna ve rulmanlarına zarar vermeyerek çalışma esnasında yalpa yapmamalıdır.
9. Cerrahi işlemler sırasında çene kemiklerinde hızlı, etkili ve atravmatik kesim yapmalıdır.
10. Frezlerin cerrahi piyasemen için olanları piyasemene kolaylıkla takılıp çıkartılabilmelidir.
11. Frezlerin anguldurva için olanları anguldurva ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Frezler boyutu görünecek şeffaf bir plastik muhafaza içerisinde olmalıdır.
13. Orijinal ambalajlı olmalı ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 
14.  Blister veya kutu ambalaj içerisinde, keskinlik açısından frezlerin tamamı standardize edilmiş olmalıdır.
15. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, kararmamalıdır.
16. Sterilizasyona dayanıklı olmalı ve sterilizasyon sonrası keskinliği kaybolmamalıdır.  Otoklavda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir.
17. Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir.
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