SMT3728 DENTAL EĞE, BOYTERLOG
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal tedavisinde kullanılır.
2. Kök kanal tedavisinin yenilenmesi (Retreatment) işlemlerinde kanal içerisindeki artık maddeleri uzaklaştırma amacı ile kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Kanal eğesi numaralandırma sistemine uyumlu olacak şekilde kalınlık numaralarını belirten renk kodlamalarına sahip olmalıdır.
5. Sorti ve asorti alternatifleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Tur motorları ile kullanılmaktadır.
7. [bookmark: _GoBack]Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir.
9. Birim değerlendirilmesi eğe adedi bazında yapılacaktır.
10. En az 134 C’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
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