

   SMT3845- SERVİKAL, ANTERİOR VİDA

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal bölgede fiksasyon (sabitleme) amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Kortikal, 
b. Kilitli,
c. Poliaksiyel, olarak belirtilen vida seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün anterior uygulamalar için kullanılır özellikte olmalıdır. 
6. Ürün, self-drilling veya self-tapping özelliklerin herhangi biri olmalıdır.
7. Ürün, açılı veya açısız özelliklerin herhangi biri olmalıdır.
8. Ürün, yerleştirildikten sonra aynı el aleti ile revizyonu yapılabilmelidir.
9. Sistem içerisinde kullanılacak ürünler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
11. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
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