SMT3846- TORAKOLOMBER POSTERİOR, KLEMP SİSTEMİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakolomber bölgede T1-L5 segmentleri arasında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Klemp Sistemi:
· Klemp,
· Polyester Band,
· Kilitleme Vidası’ndan oluşmalıdır. 
3. Polyester klemp sistemi, titanyum alaşımlı ve MR uyumlu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Sistem posterior cerrahi teknikle uygulanır olmalıdır.
5. Sistem polyester bandın belli vertebral anatomik yapılara tutunarak, klemp desteği ile roda bu anatomik yapıların tespit edilmesi ile çalışmalıdır.
6. Klemp, roda tek bir vida ile sabitlenebilmelidir.
7. Polyester bantlı klemp’in orta kısmında gerdirme mekanizması olmalıdır.
8. Polyester bantın ucu laminar bölgeden geçişi sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
12. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
13. [bookmark: _GoBack]Ürün etilen oksit veya gamma sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
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