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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün lomber bölgede minimal invazivde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
5. Sistem dizaynı perkütan posterior yaklaşımla uygun olmalıdır.
6. Ürün şekli uygulama alanındaki yapıya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
7. Ürün sistemi birbirine eklenerek (iç içe geçme) istenilen seviyeye çıkarılabilir olmalıdır.
8. Her bir ürün arasında kilitleme sistemi olmalı ve plaklar iç içe geçerek üstten kilitleme vidası yardımıyla sabitlenmelidir.
9. Ürün sistemine gerektiğinde (crosslink) transvers bağlantı uygulaması eklenebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
11. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
12. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
13. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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