SMT3876- TORAKOLOMBER POSTERİOR, UZATMA KONNEKTÖRÜ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün torakalomber sistemde spinal segmentlerin stabilizasyonununda kullanılmalıdır. 
2. Ürün posterior cerrahi yaklaşımla implante edilir özellikte olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
4. Ürün;
· Domino, Yetişkin,
· Domino, Pediatrik,  
· Aksiyel, Yetişkin, 
· Aksiyel, Pediatrik, olmak üzere belirtilen seçeneklerden herhangi birisi olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün sistemin stabil hale getirilmesini sağlayacak özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Ürün rodların birbirine eklenemesini sağlamalıdır.
8. Dominolar minimal yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir.
10. [bookmark: _GoBack]Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
12. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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