SMT3922 DENTAL FREZ, SEPARE
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kesme işlemi için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Tungsten carbide çelik, elmas ve karbon çeşitleri olabilir.
3. Delikli ve deliksiz tipleri olabilir.
4. Tek veya iki yüzlü olabilir. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Laboratuvar mikromotor piyasemenine takılabilmelidir.
6. Mandrenle birlikte piyasamende kullanmaya uygun olmalıdır.
7. Kısa sürede aşınmamalı, korozyona uğramamalıdır.
8. Tek yüzlü separelerin, tek yüzü aktif aşındırıcı içermelidir.	
9. İki yüzlü separelerin iki yüzü de aktif aşındırıcı içermelidir.

	Genel Hükümler:

	10. Delikli separe frezlerde her 10(on) adet separe için 1(bir) adet mandren yanında verilmelidir.
11. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirilmesi separe adedi bazında yapılacaktır.
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