SMT 3959 DENTAL EĞE, SPREADER
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal tedavisi işleminde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. 15-40 arası numaralarda olabilir.
3. [bookmark: _GoBack]Paslanmaz çelikten olmalıdır.
4. Sorti ve asorti çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Spreader yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalıdır.
6. Spreader numarasını belli eden rengini taşıyan sap kısmı olacaktır.
7. Parmakla kullanılabilir tip olmalıdır.
8. Üzerinde plastik stoper olmalıdır.
9. Etkin uzunluğu en az 25 mm olmalıdır.
10. Korozyona dirençli olmalıdır.
11. Fleksiblitesi yüksek olmalı aynı zamanda kırılmalara yüksek dirençli olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. 134°C ’de otoklavda steril edilebilmelidir.
13. Orijinal ambalajında, blister veya kutuda bulunabilir.
14. Birim değerlendirilmesi spreader eğesi adedi bazında yapılacaktır.
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