|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Transkutanöz elektriksel sinir stimülasyon elektrotu cildin yüzeyine elektrik uygulayarak sinirleri uyararak istenilen etkiyi yapabilecek özelikte imal edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Elektrot en az 5\*5(±1) (kare) veya 5\*10(±1) (dikdörtgen) olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Bir pakette 4 adet elektrot bulunmalıdır. 2. Elektrot üzerinde elektrot kablosunun takılması için en az 2-3 cm uygun soketi kablo girişi olmalıdır. 3. Elektrot içerisinde uzun süre kullanım için ve iyi iletkenlik için karbon filmi olmalıdır. 4. Elektrot üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jeli olmalıdır. 5. Elektrot, en az 10 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır. 6. Elektrot kendinden yapışma özelliğine sahip olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün non-steril veya steril ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ürün ambalajı üzerinde lot numarası ve CE işareti olmalıdır. |