SMT 4135 FOSFOR PLAK
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Fosfor Plak; diş, diş kökü ve/veya çevre dokularının dijital görüntüleme ile diş radyografi tekniklerinde ağız içinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kullanım yerine göre farklı boy ve/veya ebatları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Fosfor plaklar pozisyonlandırma apareyleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.
4. Fosfor plaklar gün ışığında kullanılabilir olmalıdır.
5. Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır.
6. Fosfor plaklar ince, ağız yapısına uygun şekil alacak biçimde esnek olmalı, kablosuz olmalı ve üzerinde görüntünün yönünü belirleyen işaret bulunmalıdır.
7. Fosfor plaklar esnemeden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır. 
8. Fosfor plağın arka yüzeyinde tarayıcıya takılma yönünü gösteren bir şekil/ibare olmalı ya da tarayıcıya tutunmasını sağlayan metal parça veya mıknatıs bulunmalıdır

	Genel Hükümler:
	9. Fosfor Plak; sağlık tesisindeki görüntünün plaktan aktarıldığı ve/veya alındığı dijital tarayıcı cihaz ile tam uyumlu sorunsuz çalışıyor olmalıdır. 
10. Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilmelidir.
11. Fosfor plaklar hijyenik kılıfları ile kullanılabilir olmalıdır.
12. Fosfor plaklar özel kutularında teslim edilmelidir.
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