|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Trakeostomi kanülü veya endotrakeal tüplü hastalarda, hastanın rahat hareket edebilmesi için ve hasta bakımının daha kolay yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | * Sabit dirsekli ve körüklü, * Sabit dirsekli ve körüksüz, * Hareketli dirsekli ve körüklü, * Hareketli dirsekli ve körüksüz şeklinde çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kateter mount bağlantıları standart ölçülerde üretilmiş olmalıdır. 2. Bağlantı noktaları hava kaçağı oluşturmamalıdır. 3. Endotrakeal tüp, trakeostomi kanülü, filtre veya solunum devresi gibi ürünlere   sorunsuz bağlanabilmelidir.   1. Havayolu bakım ve tedavi uygulamalarında kullanılmak amacıyla kapaklı   modeli dizayn edilmiş olmalıdır. Arka kapağı mounttan ayrılmadan kolayca  çıkarılıp takılabilir olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril tekli pakette sunulmalıdır |