  SMT 4191 TEST TÜPÜ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği veya çözeltilerin konulduğu uzun, içi boş ve silindirik malzemelerdir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Özelliğine göre plastik ya da cam, kapaklı veya kapaksız, taban kısmı oval ya da düz, taksimatlı ya da taksimatsız, dudaklı veya dudaksız çeşitleri olmalıdır.
3. Cam test tüpleri en az 10x75 mm boyutunda ve 5 ml hacminde olmalıdır ve çeşitli boyut seçenekleri vardır.
4. [bookmark: _GoBack]Cam test tüpleri özelliğine göre soda lime, nötr veya borosilikat olmalıdır.
5. Plastik test tüpleri en az 3ml hacminde olmalıdır çeşitli boyut seçenekleri vardır.
6. Plastik test tüplerin rengi şeffaf ya da beyaz olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Cam test tüpleri ısıya (en az 200 ℃) dayanıklı camdan yapılmış olmalıdır.
8. Plastik test tüplerinin kapakları kapatıldığında tüp içerisine hava girişi olmamalıdır.
9. Tüpler laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır.
10. Tercihe göre istenen özellikte kapağı olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.   
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